指路牌规格要求：长1.2米，宽2.5米，304不锈钢圆管+304不锈钢面板，氟碳烤漆反光膜+定制底托配件+校名标识

数量111根



